# Working with Ambisonics

Advanced Workshop · ICST / ZHdK · ambisonics.ch
📅 Di 19. Mai 2026 ~3:30 h + 30 min Puffer Tonmeister:innen Electroacoustic Composers
0 / 0 Punkte erledigt
Start
—
Aktuell
—
Elapsed
—
Intro Einstieg — Was kann HOA, was Stereo nicht kann? 10 min ▾
Szenenbasierung: B-Format ist decoder-agnostisch
Elevation: volle Kugel — oben, unten, hinten, vorne
Skalierbarkeit: Binaural → 24-Kanal → Dome, gleicher Stream
Kontrapunkt: unabhängige Raumkurven pro Stimme
Einstiegsbeispiel
🔊 Example 01: Stereo vs. 3D-Ambi abspielen
🎛 REAPER Session öffnen
Block 1 Best Practices: Audit & Troubleshooting 25 min ▾
📖 Theorie im Blog — Vorbereitung vor dem Workshop: Preflight-Kriterien, Routing-Regeln, Monitoring-Trennung und Export-Checkliste sind auf dem Blog vollständig dokumentiert. Bitte als Vorbereitung lesen — im Workshop steigen wir direkt ins Audit ein.
→ ambisonics.ch/post/tutorials — Best Practices → ambisonics.ch/…/15_best_practices/
Failure Points — gemeinsam einbauen & lösen
Track mit zu wenigen Kanälen im HOA-Pfad → identifizieren & korrigieren
Direkter Source-to-Master-Pfad → aufzeigen & entfernen
Binaural- und Speaker-Decoder laufen parallel → trennen
Decoder-Preset passt nicht zur Lautsprecherreihenfolge → korrigieren
Export vom Decoder-Output statt B-Format-Master → umstellen
OSC-Port / Message-Namespace nicht dokumentiert → nachtragen
🛠 Hands-on: Best-Practices Audit (15 min)
Session gegen Preflight-Checkliste prüfen (Blog-Tabelle als Referenz)
Mono-Testquelle setzen: Bewegung · Pegel · Decoder-Preset · Monitoring verifizieren
Bewusst eingebauten Fehler diagnostizieren und Reparatur dokumentieren
☕ Pause — 10 Minuten
Block 2 How to Record Ambisonics 45 min ▾
3 Schlüsselmikrofone — das Spektrum
Zoom H3-VR — 1st / 4ch · günstig · integrierter A-to-B-Encoder · B-Format direkt
Zylia ZM-1 — 3rd / 19ch · HOA-Auflösung · Fieldrecording
EigenMike em32 — 4th / 32ch · Referenz-HOA · Studio
Sennheiser Ambeo, Rode NT-SF1, DPA d:mension = gleiche 1st-Order-Logik wie Zoom H3-VR
A-to-B Konversion
A-Format vs. B-Format erklären: Rohdaten vs. Schallfeld-Repräsentation
Konversionsmatrix: Kapselabstand · Frequenzgang · Phasenfehler
Tools: Ambeo Orbiter / SoundField SAT / JS-Plugin REAPER
Fieldrecording-Workflow
Akustische Kartierung: Reflexionen, Störquellen, Hörzonen
Pegelmanagement: −18 dBFS Ziel, 12 dB Headroom · Binaural monitoren
Metadaten direkt nach Aufnahme notieren: Ort · Mikrofon · Wetter · Take
🛠 Hands-on: Aufnahme-Simulation (15 min)
A-Format-Datei laden und A-to-B-Konversion durchführen
Kapsel- und Kanalzuordnung verifizieren, binaural abhören
Deliberate Error: falsche Kanalzuordnung erkennen und beheben
💬 Reflexion: Welcher Aufnahmeschritt war bisher eine Blackbox?
☕ Pause — 10 Minuten
Block 3 Dateiformate & Delivery 20 min ▾
📖 Theorie im Blog — Vorbereitung vor dem Workshop: A-Format vs. B-Format, FuMa vs. ambiX, Kanalzahl nach Ordnung, ACN/SN3D-Normalisierung und Export-Empfehlungen sind vollständig im Blog. Bitte als Vorbereitung lesen — wir machen direkt das Format-Audit.
→ ambisonics.ch/learn/ambisonics-formats/ — Formate & Konventionen → ambisonics.ch/…/12_render_bformat/ — B-Format rendern
Goldene Regel
B-Format Master solo rendern — nie den Decoder-Output. Test-Render → reimportieren → binaural verifizieren.
Delivery-Formate im Überblick
Archiv / Master — RF64/ambiX, 48 kHz / 32-bit float · unveränderter B-Format Master
Binaural Stereo — 2-Kanal WAV · Streaming · Preview
Lautsprecher-Stems — N-Kanal WAV · Aufführung · Installation
YouTube 360 — Binaural + Spatial Metadata Tool
🛠 Hands-on: Format-Audit & Export (15 min)
Unbekannte WAV: Kanalzahl, Ordering und Normalisierung identifizieren
FuMa nach ambiX konvertieren und in REAPER laden
B-Format-Master solo — Test-Render vorbereiten — Meta in Project Notes eintragen
☕ Pause — 10 Minuten
Block 4 Live-Performance & Installation 35 min ▾
Kontexte & System-Design
Kernfrage: Wer decodiert wo? (Laptop on stage · FOH-System · Render-Rechner)
Backup-Binaural-Mix bei Array-Ausfall einplanen
Kontexte: Konzert · Club · Galerie · Hybrid Studio/Live
Irregular Arrays: AllRADecoder aus IEM Suite zeigen
Max/MSP für Live-HOA
Externals: `ambiencode~`, `ambidecode~`, `ambipanning~` im Performance-Patch
Generatives Panning: `drunk`, `noise~`, `cycle~` auf Azimut/Elevation
Dauerbetrieb-Test: Patch muss stundenlang stabil laufen
📖 Vertiefung im Blog:
→ ambisonics.ch/post/ableton-reaper/ — Ableton Live & ICST Integration → ambisonics.ch/post/osc-2-fx/ — OSC to FX Mapping
ACT-Tool
ACT-Tool vorstellen: MIDI/OSC Mapping für REAPER Preset-Wechsel & Scene-Control
🛠 Hands-on: Live-Demo (10 min)
OSC-GP-ICST-MultiEncoder.maxpat öffnen & OSC-Verbindung zu REAPER verifizieren
Azimut live über OSC steuern — Bewegung im Binaural-Monitor hören
ACT-Tool: einfaches MIDI-Mapping für Preset-Wechsel einrichten
Block 5 Kompositorische Praxis — Eigene Beispiele 35 min ▾
Räumliche Parameter als Kompositionsmittel
Azimut: horizontale Bewegung · Rotation · Kreisen
Elevation: dramaturgisches Heben und Senken
Tiefe / Distanz: Near/Far durch Pegel · Hallanteil · Spektrum
Räumlicher Kontrapunkt: Konsonanz/Dissonanz im Raum · Textur vs. Linie
Referenzen: Natasha Barrett · Luigi Nono · François Bayle
🛠 Hands-on: Kompositorische Miniatur (25 min)
Eigenes Projekt mitgebracht? → damit arbeiten statt Template. Beispiele kommen im Feedback organisch zur Sprache.
0–5 min: Tool wählen (REAPER / Max/MSP / Csound) oder eigenes Projekt laden
5–15 min: Signalfluss verifizieren, Raumkurven entwerfen
15–22 min: Binaural-Render exportieren oder Live-Output abhören
22–25 min: Gemeinsames Feedback — was wirkt räumlich überzeugend?
Ende Abschluss & Diskussion 10 min ▾
Was war neu — was hat sich bestätigt?
Welche Lücken bleiben? Wo hilft der Blog weiter?
Eigene Projekte: welche lassen sich direkt weiterentwickeln?
Ressourcen-Links ausgeben: ambisonics.ch · ICST Docs · Download-Seite
Feedback einholen