0 / 0 erledigt
1
Vorbereitung
am Vortag

- Raum prüfenWenig Hall, keine lauten Lüfter, Fenster zumachen bei Straßenlärm
- ZYLIA-Mikrofon + Stativ bereitstellenStabil, Brust- bis Kopfhöhe, mittig im Raum oder nah an Hauptgruppe
- Stromversorgung + Kabel testen
- Speicher prüfenGenug freier Platz auf Recorder/Laptop? Faustregel: 1h ≈ 1–3 GB (je nach Format)
- Backup-Gerät organisierenZweites Audiogerät oder Handy-Aufnahme parallel – für Notfall
- Strategie festlegenPlenum / Kleingruppen / nur Moderation aufnehmen?

2
Setup vor Beginn
–30 bis –15 min

- ZYLIA aufstellen und anschließen
- Testaufnahme 1–2 Minuten
- Pegel prüfenStimmen klar verständlich · kein Clipping · kein starkes Rauschen
- Backup-Gerät starten und Pegel setzen
- Ordnerstruktur anlegen

2026-05-19_ICST_Workshop/ raw/ # Original-Aufnahmen – nie löschen backup/ # Kopie der raw-Dateien export/ # Bearbeitete Exporte (WAV + MP3)
3
Während des Workshops
live

- Aufnahme 5–10 Min. vor Start starten
- Ansage zu BeginnLaut sprechen: «2026-05-19 · ICST Ambisonics Workshop · Spatial Counterpoint»
- Mikrofon nicht mehr bewegen solange aufgenommen wird
- Bei Pausen: Marker setzen oder kurze Ansage«Pause» / «Gruppenarbeit beginnt» – erleichtert Nachbearbeitung
- Nach wichtigen Abschnitten kurz kontrollierenLäuft die Aufnahme noch? Pegelanzeige aktiv?
- Backup-Gerät prüfen (alle 30 Min.)

🎯 Priorität: Sprachverständlichkeit vor Raumklang. Lieber nah und sauber als den ganzen Raum «mitnehmen».
4
Sofort nach dem Workshop
+0 bis +30 min

- Aufnahme stoppen und Gerät sichern
- Dateien sofort in raw/ kopieren
- Sofort-Backup nach backup/ anlegenAnderer Datenträger / Cloud wenn möglich
- Dateien benennenSchema: 2026-05-19_ambi-workshop_intro.wav
- Aufnahme kurz abhören – Vollständigkeit prüfen

5
Nachbearbeitung
später

- In ZYLIA Studio oder DAW importieren
- Pegel angleichen (Normalisierung)
- Störgeräusche reduzieren (optional)
- Relevante Segmente markieren / schneiden
- Export als WAV nach export/ (Archiv)
- Export als MP3 nach export/ (Teilen)
- Ambisonics-Dekodierung prüfenBinaural-Wiedergabe mit Kopfhörern · Raumwirkung korrekt?